**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ № 87469266, 87469379, 87476489**

к ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

**87469266 Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.синий/серый**

**87469379 Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.синий/ васильковый**

**87476489 Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.серый/красный**

**Согласовано:**

Главный технолог: Ненадова И.А.

**Исполнители:**

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А.

Заец Е.А.



Рис. 1. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.синий/ васильковый.

Куртка, вид спереди



Рис. 2. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.синий/ васильковый.

Куртка, вид сзади



Рис. 3. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.синий/серый.

Куртка, вид спереди




Рис. 4. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.синий/серый.

Куртка, вид сзади



Рис. 5. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.серый/красный.

Куртка, вид спереди.



Рис. 6. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) куртка, т.серый/красный.

Куртка, вид сзади



Рис. 7. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.синий/ васильковый; т.синий/серый.

Полукомбинезон, вид сзади




Рис. 8. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.синий/серый; т.синий/ васильковый.

Полукомбинезон, вид сзади




Рис. 9. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.серый/красный.

Полукомбинезон, вид сзади




Рис. 10. Эскиз Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд) п/к, т.серый/красный.

Полукомбинезон, вид сзади

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) куртки, должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утверждённому в установленном порядке.

Куртки по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200 по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обхват груди типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| **Рост типовой фигуры, см** | | | | | | | |
| 158-164 | | 170-176 | | 182-188 | | 194-200 | |

**Описание внешнего вида модели**

Костюм зимний Балтика (тк.Оксфорд), п/к предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

**Куртка** прямогосилуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму «молния» и ленту «контакт» с ветрозащитной планкой. Куртка с притачным утеплителем, со съёмным утеплённым капюшоном. По линии талии расположена кулиса, в которую вставлен шнур для прилегания изделия по фигуре, выходящий в люверсы в подбортах. Кулиса настрачивается на изнаночную сторону куртки. Низ куртки вподгибку с закрытым срезом. ***В горловину вставлена вешалка из ткани верха и основная этикетка.***

*Полочка* состоит из отрезной кокетки из отделочной ткани, верхней и нижней частей полочки. В шов притачивания кокеток вставлен светоотражающий кант. Нагрудные карманы с наклонным входом, закрытым настрочной листочкой. ***В шов притачивания листочки к полочке вставлена петля для бейджа из репсовой ленты (дополнительно петля зафиксирована отделочной строчкой и направлена внутрь кармана).*** Верхний и нижний срезы листочки вставлены в шов стачивания верхней и нижней части полочки. ***Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставлена в нижней части нагрудного кармана (со стороны бокового шва).*** Нижние накладные карманы-портфель с притачным фигурным клапаном, застегивающимся на два участка ленты «контакт».

*Спинка* с отрезной кокеткой из отделочной ткани. В шов притачивания кокетки вставлен светоотражающий кант.

*Рукава* втачные, трехшовные, состоящие из центральной, передней и локтевой частей. Центральная часть из отделочной ткани. В передний и локтевой швы вставлен светоотражающий кант. Низ рукава обработан в подгибку с закрытым срезом, ширина шва 25 мм. В подкладку рукава вставлена надставка с трикотажной манжетой.

*Воротник* втачной, стойка. Верхней воротник продублирован утеплителем. К верхнему воротнику пришиты 4 пуговицы для пристёгивания капюшона.

*Капюшон* состоит из центральной и боковых частей, пристегивается к воротнику при помощи 4 обметанных петель. По лицевому вырезу капюшон регулируется за счет шнура, выходящего через технические отверстия и фиксаторы. Концы шнура с наконечниками.

*Подкладка* притачная, простегана с утеплителем в соответствии с разметкой на лекалах. На левую полочку подкладки настрочен нагрудный накладной карман из основной ткани, застегивающийся на один участок ленты контакт. ***На внутренний накладной карман подкладки настрочена этикетка ФИО.*** Рукава втачными, состоящие из двух частей: верхней и нижней, между которыми вставлен трикотажный напульсник. В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут с пуговицей.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи держателей (из ткани подкладки). На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

**Полукомбинезон** прямого силуэта, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму «молния». Полукомбинезон с цельнокроеной грудкой и спинкой.

*Передние половинки* с накладными карманами с наклонным входом. Боковой срезы карманов входят в боковой шов полукомбинезона.

По спинке в области талии с изнаночной стороны настрочена кулиса с эластичной тесьмой для прилегания изделия по фигуре.

Длина бретелей регулируется при помощи фастексов и внутренней эластичной тесьмы.

Полукомбинезон с притачным утеплителем, который простёган с подкладкой вертикальными параллельными строчками в соответствии с разметкой на лекалах.

Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

***На левую переднюю половинку подкладки в области груди настрочена этикетка ФИО.***